**喷淋设备投标报价函**

我公司响应贵司招标文件，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料类型 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 含税单价（元/计量单位）） | 含税总价（元） |
| 1 | 手动型主机机箱 | 电机功率：3kw； 电机工作电压：220v； 控制方式：手动控制； 保修期限：不得少于一年 | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 软管 | 材质：高压尼龙管； 颜色：黑色； 管径：外径9.52mm 壁厚：2mm 抗压强度：70-103Mpa | 米 | 2500 |  |  |
| 3 | 喷头 | 材质：全铜电镀 出水量：单喷头0.1L/Min 工作压力：70Kg 喷洒半径：0.5-1m | 个 | 1250 |  |  |
| 4 | 双通、三通连接件 | 材质：全铜电镀； 与软管连接紧密，不得出现漏水现象 | 个 | 1250 |  |  |
| 5 | 喷头连接件 | 与新式围挡立柱槽道相连，固定喷头。 | 个 | 1250 |  |  |
| 6 | 喷淋设备迁移 | 新式围挡左右幅转换后，负责将喷淋设备卸下并再次安装。 | 米 | 1000 |  |  |
| 7 | 水箱 | 塑料大桶、白色 2吨装水量 | 个 | 5 |  |  |
| 含税金额合计（元） | | |  | | | |
| 增值税税率 | | |  | | | |
| 未税金额合计（元） | | |  | | | |

注：（1）以上材料价格包含货到工地指定地点、装卸、现场第一次安装、利润、安装所必需其余小五金等一切发生费用，以双方实际签收合格产品数量为结算依据。

（2）含税金额=未税金额 \*（1+增值税率）。

投标单位：（盖章）

日期：